Teknisk information etc...

Mixer:
    8 stereokanaler + 2 mic kanaler (mono)
    Knappar/lysdioder f”r styrning av tv† datorer via paralellport
    (jingeldator och s„ndare)
    H”guppl”sande VU-m„tare

S„ndare (h†rdvara):
    Cx486DX2-66, Vibra 16, NE2000

S„ndare (mjukvara)
    Inbyggd kompressor med variabel hastighet och ratio (2:1 - 64:1)
    Inbyggd DC-justering
    Realtids ADPCM kodare (4:1)
    Stereo/mono valbart
    S„nder genom IPX broadcast.
    Alltsammans (stereo, kompressor, packning och dc justering p†) tar
    70% av cpu-kraften p† en 486dx2-66.

Jingeldator (h†rdvara):
    i486dx-33, SB16, NE2000, 270mb h†rddisk, 8mb minne

Jingeldator (mjukvara):
    Specialskrivet program (s†klart!)..
    Spelar 44khz 16-bit stereo, startar nya samplingar
    med en reaktionstid p† under 1/100 sekund, och kan loopa samplingarna,
    och naturligtvis styras genom paralellporten. All sampledata ligger p†
    h†rddisken, och spelas direkt d„rifr†n.

Tillg„ngliga mottagare:

    MS-DOS, ej TSR.. St”der GUS, GUSMAX, WSS och SB16. 40% av CPU-tiden p†
    486dx-33.

Mottagare under utveckling:

    Windows95 (multitaskande). Anv„nder DirectSound, fungerar med alla
    ljudkort. Systemkrav „nnu ok„nt. =)

    DOS TSR. Fungerar „n s† l„nge perfekt med SB16, och kan laddas h”gt!
    Tar 54kb minne, och mindre „n 1/3 av rastertiden p† en 486dx-33.
    Jag har spelat doom 2, avfragmenterat, och k”rt windows i f”rgrunden.
    Allt funkar perfekt! (YES!)

N†nting du vill veta om radion som inte st†r h„r (inte s„rskilt sannolikt)?

Sl† mig (Liket) en signal - 031-7020425... Leif heter jag f”rresten.


